1. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz,
2. Mandrene uygun matkap kullanınız ve matkap ucunu bağlarken breyzin fişini çekiniz,
3. Matkap ucunu taktıktan sonra türüne göre mandreni anahtar veya el ile iyice sıkınız,
4. Mandrenin saat yönünde döndüğünden emin olunuz,
5. Uygun devri seçiniz,
6. İş parçasını sabitledikten sonra bütün kontrolleri yaparak delme işlemini yapınız,
7. Delme yaparken delme işlemi sırasında breyze çok yük uygulamayınız.
8. Önlüklerinizin kollarının uzun olmamasına, önlerinin kapalı olmasına ve kravatınızın dışarıda olmamasına dikkat ediniz,

9- Delme sırasında parça ve mandrene dokunmayınız ayrıca makinenin kablosunun da mandrenden ve matkap ucundan uzak durmasını sağlayınız,

10- Delme işlemi sonrası çıkan çapakları üfleyerek temizlemeyiniz,

11- İşiniz bittikten sonra çalıştığınız ortamı temizleyiniz.