1 – Matkabın Keskinliğini Daima Kotrol Ediniz Ve Mandrene Sağlam Bir ŞekildeBağlayınız.Çalışma Sırasında Arada Bir Makineyi Durdurarak Mandrenin Sıkılığını Kontrol Ediniz.

2–Mandren Anahtarını Mandrenden Çıkarmadan Makineyi KatiyenÇalıştırmayınız.

3–Delme Sırasında, Matkabı Yakacak Veya Kıracak Şekilde Zorlamayınız. Derinliği Fazla Olan Deliklerde, Matkabı Arayla GeriyeÇekerek Talaşların Boşalmasını Ve Matkabın Soğumasını Sağlayınız.

4– İş Parçasını Tablaya Sağlam Bir Şekilde Bağlayınız.

5–Matkap Koruyucu Siperini Daima Kullanınız. Delme Sırasında EliniziMatkaptan Ve Özellikle Deliğin Çıkış Ağzından Koruyunuz.

6–Ucu Merkezleme Vidalı Ve Piramit Dipli Dalıcı (Amerikan) MatkaplarıMakineye Bağlamayınız.

7–Şalteri Kapatınca Mandreni Elinizde Tutarak Çabucak Durdurmaya Kalkmayınız.