1. Öğretmenden izinsiz çalışmayınız,
2. Kompresörün hava hortumunu prese bağlayınız.
3. Kompresörü çalıştırınız ve presin çalışması için gerekli basınca kadar kompresörü doldurunuz.
4. Bükülecek parça kalınlığına ve büküm açısına göre kurs boyunu ayarlayınız(Kesinlikle kurs boyu ayarı yapmadan çalışmayınız),
5. Büküm kalıbını sabitleyiniz eğer daha önceden bağlıysa bağlantısını kontrol ediniz,
6. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra pres kolunun iniş mekanizmasını ayarlayınız,
7. Ayarlama işlemleri bittikten sonra kompresörün hava sevk vanasını açınız.
8. Makineyi çalıştırıp bükme işlemi yapınız ancak bükme işlemi sırasında kesinlikle başkalarıyla konuşmayınız,
9. Çalışma sırasında ellerinizi kalıplar arasına koymayınız,
10. İşiniz bittikten sonra makineyi kapatıp temizliğinizi yapınız